**Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlany, projekty techniczny) wraz decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami oraz zgłoszeniem robót budowlanych i uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie miejscowego odwodnienia w pasie drogowym drogi gminnej nr 210116W, na dz. nr 55 obr Wiersze oraz na dz. nr 47 obr Kiścinne.

Dokumentację projektową należy sporządzić w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99-103 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320)

**2 Stan istniejący**

W stanie istniejącym na dz. nr 55 obr Wiersze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik z kostki brukowej betonowej. W pasie drogowym znajduje się również nie zinwentaryzowany rów odwadniający. Pod chodnikiem poprowadzony został wodociąg. Odwodnienie należy wykonać w rejonie dz. nr ewid. 14/1.

W stanie istniejącym na dz. nr 47 obr Kiścinne znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz pobocze. W poboczu poprowadzony został wodociąg. Odwodnienie należy zaprojektować w sąsiedztwie dz. nr ewid. 57/2.

**3. Założenia projektowe**

W ramach zadania należy zaprojektować miejscowo elementy odwodnienia pasa drogowego, bez przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej oraz z wykorzystaniem istniejącego zagospodarowania pasa drogowego.

**4. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej**

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca powinien zaprojektować:

Obr Wiersze

- sugerowany sposób odwodnienia poprzez wykonanie wpustu ulicznego oraz przykanalika do istniejącego rowu odwadniającego

Obr Kiścinne

- sugerowany sposób odwodnienia poprzez urządzenia retencyjno-rozsączające

Wykonawca zobowiązany jest:

- do opracowania mapy do celów projektowych (wraz z weryfikacja rzędnych pasa drogowego)

- wykonania dokumentacji geotechnicznej – 2 egzemplarze ( dla urządzeń retencyjno-rozsączających)

- opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu - 3 egzemplarze

- opracowania projektów technicznych– 3 egzemplarze,

- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich asortymentów robót w kolejności ich wykonania w tym Specyfikacja D.M.00.00.00 Wymagania ogólne – 2 egzemplarze,

- opracowania przedmiaru robót wykonany w oparci o kody CPV – 2 egzemplarze

- opracowania kosztorysu inwestorskiego–2 egzemplarze

- opracowania i zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu – 3 egzemplarze,

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego (jeśli zajdzie potrzeba)

- uzyskania odstępstwa od zakazu budowy i przebudowy obiektów budowlanych na terenie parku narodowego

- uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa do opracowania i uzgodnienia PZT, PAB oraz PT i wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- uzyskania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ administracji arcihtektoniczno-budowlanej,

Po ostatecznych zatwierdzeniu opracowania wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej;

- wszelkie części graficzne i rysunkowe w formacie .dxf/ .dwg i w formacie .pdf

- wszystkie opisy w formacie .doc/docx. i w formacie.pdf,

- kosztorysy, przedmiary w formacie .xls/xlsx oraz .ath i w formacie .pdf.

**5. Wymagania wobec Wykonawcy**

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgody z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Wykonana dokumentacja powinna być ze sobą zgodna. Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

- Wszystkie kopie dokumentów dołączone do dokumentacji projektowej zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Zamawiający dopuszcza dwukrotne wezwanie wykonawcy do aktualizacji kosztorysów.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzyska ponowne zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu lub przedłużenie terminu wprowadzenia określonego w zatwierdzonym już projekcie organizacji ruchu.

**6. Dodatkowe informacje**

- Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwała Nr 32/X/03 z dnia 2003-12-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów

Otoczenie dróg stanowią tereny o przeznaczeniu leśnym.

- niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych.

**7. Autorskie prawa majątkowe**

W dniu protokolarnego przekazania dokumentacji Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe wszystkich utworów, w rozumieniu przepisów ustawy o Prawo autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 2025 poz. 24) na rzecz Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu praw zależnych tzn. zezwala na dowolne korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, a także na rozporządzanie nimi. Wraz z protokolarnym przekazaniem dokumentacji Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

**8. Warunki udziału w postępowaniu**

Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

- kwalifikacje zawodowe – Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej.